**USB 升级方法：**

**整包升级步骤（RX）：**  
1、机器连接USB线到电脑  
2、电脑出现盘符名称为SN93701PU或者ROM  
3、将整包Anker\_Pu\_V23.bin拷贝到盘符中  
4、拷贝完成以后会自动重启，若未重启，请手动重启即可

**整包升级步骤（TX）：**  
1、机器连接USB线到电脑  
2、电脑出现盘符名称为SN93700BU或者ROM  
3、将整包Anker\_Bu\_V23.bin拷贝到盘符中  
4、拷贝完成以后会自动重启，若未重启，请手动重启即可

**SDcard升级方法：**

功能未实现，待续