**20180525（V23）:**

1. 四国语言UI（32M Flash）
2. 匹配成功以后无画面显示问题

**20180530（V25）：**

1. 修改马达一直转动TX会重启问题

问题分析：采用步进时转动（非一直转动）时会导致TX看门狗重启

解决方法：在TX无信号时停止转动马达，在没有接收到使能转动马达的命令时停止马达

1. 更新背光设置中的图片显示格数大小
2. 修改恢复出厂设置UI显示问题
3. 修改高温警报UI出错问题
4. 修改恢复出厂设置语言以后，开机以后语言还是英语问题

**20180601:**

1. 设置中温度单位白边指示未对齐
2. 多国语言温度警报显示错误
3. 没有任何camera匹配时，开机显示No Camera Added

**20180723.15.13(V30):**

1. 时间设置改成上加下减
2. 添加时间时分秒显示，老化看时间是否准确
3. 四个摄像头轮询时，第四个摄像头到第一个时显示异常问题
4. 休眠以后，屏蔽轮询功能，否则会导致机器死机重启
5. 音量加减反过来
6. 修改红外打开关闭阀值
7. 短按talk键返回上一级，按MENU返回主界面
8. 长按talk键通话时要屏蔽自动关屏，取消自动轮询功能

**20180724(V30):**

1. 匹配摄像头时lostlink等待2s显示，其他情况只要检测到lostlink就显示无信号图标
2. A模式的时候按键重新更新自动休眠时间
3. A模式LCD上电和断电放在APP\_LcdDisplayOn/APP\_LcdDisplayOff处理
4. 温度和声音警报时RX自动唤醒并显示播放警报图片
5. 减小声音和IR的间隔检测时间
6. 发生警报或者配对状态下，关闭自动休眠，结束后再打开

20180725(V30):

1. 优化休眠唤醒花屏问题
2. A模式VOX休眠以后按任意键可以唤醒
3. 在警报，Talk时不自动休眠
4. 缩短Talk长按时间1s左右
5. 如果是警报唤醒，清除休眠之前的UI界面，回到主菜单

20180726(V30):

1. 当机器只连接一个摄像头时，标题栏上的摄像头1和轮询图标要去掉，连接2个以上才显示。
2. 添加显示拾音数据在在菜单栏

提交测试：2c64c759b58981f572453086ea23a9eee271e976

20180727(V30):

1. 修改在恢复出厂界面时，长按POWER键关机再开机，短按POWER就开机了。
2. 开机是发送正常工作模式到BU /UI\_SendPwrNormalModeToBu
3. 解决音量减到0，再加音量，重复操作会导致RX无声音问题

提交测试：6fc5f87d9aed26e659586fd178163d7a5532bfcd

1. 菜单除了音量和背光调节之外，全部做轮询
2. Camera操作流程要执行UI\_UpdateDevStatusInfo();写Flash操作
3. 修改背光值，最大是原来的5格 {0, 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52};

20180728(V30):

1. 解决恢复出厂设置时间显示问题
2. 设置中也是模式第三级菜单Off/On轮询选择

20180802(V30):

1. 更新设置中的https
2. 警报声响后（高低温预警、声音警报），出现的图片，短按POWER都可以取消掉，正常的应该是关屏
3. 添加摄像头计时倒数界面，按音量键后界面显示不美观(配对时不显示音量)
4. 设置Alert Duration为10sec，实际报警时长约5sec左右
5. A模式 添加多个摄像头时，会闪无连接的图片后才会连接上。（单个摄像头不会）

220180814（V30）

1. 短按talk为返回，长按对讲；menu键添加返回主界面功能。
2. 优化了匹配和恢复出厂的时候回黑屏的问题。
3. 修改光敏阈值。与切换夜视会有紫光问题。
4. 新板的电量检测功能。
5. 添加序列号显示。工厂模式和设置界面
6. 声音警报触发为30s
7. 界面轮询功能
8. 时间设置AM: 0:00 ~ 11:59 / PM: 12:00 ~ 11:59
9. 修改MU按menu键屏幕会闪现黑影
10. 对讲功能关闭声音警报
11. 轮询开启，放大功能失效