RX制作母片步骤：

1. 使用空Flash的RX机器进行软件升级（电脑USB）。
2. 然后在用工具把RX的Flash读取出来。(即RX机器升级（步骤1）之后，不能进行任何操作）
3. 读取出来的Flash，给到烧录厂进行烧录子片，如果要验证版本号相关，就用子片来验证。