**TX端**

TX上电之后。短按电源键进入配对状态。

**RX 端 功能测试**

* 一键匹配按键，长按ENTER键。
* 一键删除CAM匹配信息。组合键音量+ 和POWER键。
* 一键恢复出厂设置（不删除CAM），长按MENU键。
* 连上之后开始测试按键是否正常、SD卡是否能检测。版本号光敏值，温度和丢包率。
* 工厂测试MIC和SPK 和用户使用场景一样，长按TALk键进行对讲即可。
* 工厂测试马达。组合键音量 - 和POWER键测试马达自转，自转前手动扭到一个最左、最下（电源插孔面向自己），然后开始测试。

测试步骤（测试完之后Monitor只有一个CAM的匹配信息）

1. 长按ENTER键进行匹配 🡪 按键、SD卡及Sensor数据测试 🡪MIC和SPK测试 🡪 测试马达 🡪 一键删除 🡪 长按ENTER键进行匹配 🡪 一键恢复出厂设置