**TX端**

TX上电之后。短按电源键进入配对状态。

**RX 端**

1. 连上之后开始测试按键是否正常、SD卡是否能检测。
2. 工厂测试MIC和SPK 组合键音量＋和POWE键测试MIC&SPK。操作方法是 按下音量＋和POWE键 触发Pu的自录音播放，然后（自动完成不需要再按下音量－和POWER键）再触发TX的自录音播放。这个过程都是录5s，播放5s。
3. 工厂测试马达。组合键音量 - 和POWE键测试马达自转，自转前手动扭到一个最左、最下（电源插孔面向自己），然后开始测试。
4. 测试完成之后，短按Talk键进行删除摄像头，然后再短按Enter键添加一个摄像头之后，最后按Menu键进行复位关机，保证测试完之后每台RX只有一个TX匹配过。