**20180525（V23）:**

1. 四国语言UI（32M Flash）
2. 匹配成功以后无画面显示问题

**20180530（V25）：**

1. 修改马达一直转动TX会重启问题

问题分析：采用步进时转动（非一直转动）时会导致TX看门狗重启

解决方法：在TX无信号时停止转动马达，在没有接收到使能转动马达的命令时停止马达

1. 更新背光设置中的图片显示格数大小
2. 修改恢复出厂设置UI显示问题
3. 修改高温警报UI出错问题
4. 修改恢复出厂设置语言以，开机以后语言还是英语问题